**指令格式**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容 | CmdLen | State | CmdType | CmdData | Xor |
| 字节 | 1 | 1 | 1 | N | 1 |
| 说明 | 总长度，包括自己 | 状态 | 类型 | 数据 | 不包括自身的异或校验值 |

**配置参数指令 0x11**

PC到51822：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容 | CmdLen | State | CmdType | CmdData | | Xor |
| 字节 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 1 |
| 1 | 1 |
| 说明 | 6 | 0x00 | 0x11 | 接收频点  （0~125） | 接收速率  0：1M  1：2M  2：250K | Xor |

51822到PC：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容 | CmdLen | State | CmdType | CmdData | | Xor |
| 字节 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 1 |
| 1 | 1 |
| 说明 | 6 | 0x00：成功 | 0x11 | 接收频点  （0~125） | 接收速率  0：2M  1：1M  2：250K | Xor |

如，配置频点为56，速率为1MHz：06 00 11 38 00 2F

**获取状态指令 0x12**

PC到51822：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容 | CmdLen | State | CmdType | CmdData | Xor |
| 字节 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 说明 | 5 | 0x00 | 0x12 | 0x00 | Xor |

51822到PC：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容 | CmdLen | State | CmdType | CmdData | | Xor |
| 字节 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 1 |
| 1 | 1 |
| 说明 | 6 | 0x00：成功 | 0x12 | 接收频点  （0~125） | 接收速率  0：2M  1：1M  2：250K | Xor |

如：05 00 12 00 17